# MB_FakeSetCStateCallback

## 構文

  `#include <nitro/mb/mb_fake_child.h>`
  `void
  MB_FakeSetCStateCallback(MBCommCStateCallbackFunc callback);`

## 引数

callback | 親機へのエントリー状況を通知するコールバック関数へのポインタ このコールバックは割り込みハンドラ内から呼び出されます。

## 返り値

なし。

## 説明

`MB_FakeEntryToParent()`で親機への接続を開始する場合や、`MB_FakeEnd()`でマルチブート処理を終了する場合に処理の経過が通知されるコールバック関数を設定します。

## 参照

``MB_FakeEntryToParent`、MB_FakeEnd, MBCommCStateCallbackFunc
`

## 履歴

2005/06/01 コールバックが割り込みハンドラから呼び出される旨を補足
2004/11/25 初版