# WXC_Stop

## 構文

  `#include <nitro/wxc.h>`
  `void WXC_Stop(void);`

## 引数

なし

## 返り値

なし

## 説明

WXCライブラリ内部のワイヤレス駆動を停止します。
２回以上呼び出された場合は何も行いません。
この関数の呼び出しによって、ライブラリの内部状態はWXC_STATE_ACTIVEから WXC_STATE_READYに遷移を開始します。
実際に遷移が完了した時点で、WXC_Init関数で指定したコールバックに通知が発生します。
この関数は一度WXC_Start関数で起動したワイヤレスの電力供給を停止しつつLEDの点滅を維持し、 すれちがい通信の再開に備える用途で使用します。
単にWXCライブラリを終了させるだけであれば直接WXC_End関数を呼んでください。

## 参照

`WXCStateCode
WXC_Init WXC_Start WXC_End
`

## 履歴

2005/10/11 初版