# MB_SetUserVolatData

## 構文

      #include <nitro/mb/mb_gameinfo.h>

      void
      MB_SetUserVolatData( u32 ggid, const u8 * userData, u32 size );

## 引数

ggid | ビーコンにデータを設定するプログラムのggid。`MB_RegisterFile()` で設定したggidを識別子として使用します。
userData | 設定するデータへのポインタ。
size | 設定するデータサイズ。最大８バイトまで。

## 返り値

なし。

## 説明

MB親機ゲーム情報のうち、流動的に変化する`MBGameInfoVolatile` の中にユーザデータを設定します。
設定したデータは、`MB_GetUserVolatData()` または、`MBFakeScanCallback` 中の`MBGameInfo` のパラメータから取得することが可能です。

## 参照

`MB_SetSendVolatCallback, MBGameInfo
`

## 履歴

2005/01/18 初版