# TP_SetCalibrateParam

## 構文

  `#include <nitro/spi.h>`

      void TP_SetCalibrateParam( const TPCalibrateParam * param );

## 引数

param | 設定するキャリブレーションパラメータへのポインタ

## 返り値

なし。

## 説明

キャリブレーションのためのパラメータをセットします。
この関数でパラメータを設定すると、以降`TP_WaitCalibratedResult()`, `TP_GetLatestCalibratedPointInAuto()`, `TP_GetCalibratedPoint()`, `TP_GetUnCalibratedPoint()`においてこの値が使用されます。
NULL値が設定された場合には、以降キャリブレーションによる座標変換は行われません。
(デフォルト値は NULL)

## 参照

`TP_WaitCalibratedResult, TP_GetLatestCalibratedPointInAuto, TP_GetCalibratedPoint, TP_GetUnCalibratedPoint`

## 履歴

Ver. 2004/04/16 初版