# SNDEXFrequency

## 定義

  `#include <twl/snd.h>`

      typedef enum
      {
          SNDEX_FREQUENCY_32730 = 0,
          SNDEX_FREQUENCY_47610 = 1

      } SNDEXFrequency;

## 要素

SNDEX_FREQUENCY_32730 | 32.73kHz
SNDEX_FREQUENCY_47610 | 47.61kHz

## 説明

I2S動作周波数を示す列挙型です。

## 参照

`SNDEX_GetI2SFrequencyAsync, SNDEX_GetI2SFrequency, SNDEX_SetI2SFrequencyAsync, SNDEX_SetI2SFrequency, MIC_StartLimitedSamplingAsync, MIC_StartLimitedSampling, MIC_AdjustLimitedSamplingAsync, MIC_AdjustLimitedSampling`

## 履歴

2008/02/15 初版