# MB_GetUserVolatData

## 構文

      #include <nitro/mb/mb_gameinfo.h>

      void*
      MB_GetUserVolatData( const WMGameInfo* gameInfo );

## 引数

gameInfo | `WM_StartScan()`で取得したビーコン情報へのポインタ。

## 返り値

`MB_SetUserVolatData()`で設定したユーザデータへのポインタを取得します。
ユーザデータが含まれないビーコンの場合にはNULLが返ります。

## 説明

MB親機のビーコンから、`MB_SetUserVolatData()`で設定されたユーザデータを抽出します。
ユーザデータはMB親機のすべてのビーコンに含まれている訳ではなく、ユーザデータが含まれていないビーコンであった場合にはNULLが返されます。

## 参照

`MB_SetUserVolatData
`

## 履歴

2005/01/18 初版