# WXC_SetParentParameter

## 構文

  `#include <nitro/wxc.h>`
  `BOOL WXC_SetParentParameter(u16 sendSize, u16 recvSize, u16 maxEntry);`

## 引数

sendSize | 親機送信サイズ WXC_PACKET_SIZE_MIN以上かつWXC_PACKET_SIZE_MAX以下である必要があります。
recvSize | 親機受信サイズ WXC_PACKET_SIZE_MIN以上かつWXC_PACKET_SIZE_MAX以下である必要があります。
maxEntry | 最大接続人数 現在の実装ではこの指定は 1 のみサポートされます。

## 返り値

設定が有効であれば内部に反映して TRUE を、そうでなければ警告文をデバッグ出力して FALSEを返します。

## 説明

ワイヤレスの親機モード通信パラメータを設定します。
ここでの設定内容は親機モードの状態時でのみ使用され、子機モードで接続した場合は親機側の設定に従います。
この関数はWXC_Start関数より前に呼び出す必要があります。
通常の用途においてはこの関数を使用する必要はありません

## 参照

`WXC_PACKET_SIZE_MIN WXC_PACKET_SIZE_MAX
WXC_Init WXC_Start WXC_End
`

## 履歴

2005/08/09 初版