# GXS_BeginLoadBGExtPltt

## 構文

      #include <nitro/gx/gx_load.h>

      void GXS_BeginLoadBGExtPltt(void);

## 引数

なし。

## 返り値

なし。

## 説明

BGパレットデータをサブ2DエンジンのBG拡張パレットに転送する前に呼び出します。内部では、BG拡張パレットに割り当てられているバンクをLCDCに割り当てて、`GXS_LoadBGExtPltt()` によってBG拡張パレットデータをDMA転送するための準備をします。

(注意) 予め`GX_SetBankForSubBGExtPltt()` でVRAMバンクをサブ2DエンジンのBG拡張パレットに割り当てておく必要があります。

## 参照

GXS_LoadBGExtPltt, GXS_EndLoadBGExtPltt

## 履歴

Ver. 2004/02/09