G3_Direct1

# G3*_Direct1

## 構文

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_Direct1(int op, u32 param0);

      // 以下ディスプレイリスト（コマンド列）作成用API
      void G3B_Direct1(GXDLInfo* info, int op, u32 param0);
      void G3C_Direct1(GXDLInfo* info, int op, u32 param0);
      void G3BS_Direct1(GXDLInfo* info, int op, u32 param0);
      void G3CS_Direct1(GXDLInfo* info, int op, u32 param0);

## 引数

info | コマンドリスト情報
op | ジオメトリコマンド(g3.hに定義されているマクロG3OP_****)
param0 | パラメータ

## 返り値

なし。

## 説明

ジオメトリコマンドを直接指定します。opには引数の数が1個のコマンドを指定する必要があります。

## 参照

G3_Direct0, G3_Direct2, G3_Direct3

## 履歴

Ver. 2004/01/19