PM_SetAutoExit

# PM_ReadyToExit

## 構文

      #include <twl/spi.h>

      void PM_ReadyToExit( void );

## 引数

なし。

## 返り値

なし。　(この関数から戻ることはありません)

## 説明

終了処理後にARM9からARM7に終了準備が出来たことを知らせます。

電源オフやハードウェアリセットのために、ARM9 で終了コールバック処理が終わった後、ユーザによって「ARM9 は終了する準備が出来た」ということをARM7 に伝えるための関数です。通常は、コールバック処理が終わると自動的にARM7に通達が行われて電源オフやハードウェアリセットが行われますが、`PM_SetAutoExit()` で 「自動で終了しない」 に設定していた場合、ユーザが明示的に通達を行わなければなりません。

この関数は、終了コールバックが呼ばれた後に呼んでください。それ以外で呼ぶと何もせずに停止します。

なお、どのような場合でもこの関数から戻ることはありません。

## 参照

`PM_SetAutoExit`

## 履歴

2008/02/08 初版