# MI_SetWramBank

## 構文

  `#include <nitro/mi.h>`
  `void MI_SetWramBank( MIWram cnt )`

## 引数

cnt | ワークRAMの割り当て設定

## 返り値

なし。

## 説明

ARM7、ARAM9共用ワークRAMの割り当て設定を行います。
引数 cnt は、`MI_WRAM` 列挙型で、以下の意味を持ちます。

`MI_WRAM_ARM9_ALL` | ARM9に全てのブロック(32KB)を割り当てます。
`MI_WRAM_1616_1` | ARM9にブロック1(16KB)を、ARM7にブロック0(16KB)を割り当てます。
`MI_WRAM_1616_2` | ARM9にブロック0(16KB)を、ARM7にブロック1(16KB)を割り当てます。
`MI_WRAM_ARM7_ALL` | ARM7に全てのブロック(32KB)を割り当てます。

## 内部動作

IOレジスタのWVRAMCNT(0x4000244)のWRAM BANK (d24〜d25)にアクセスしています。

## 参照

なし

## 履歴

2004/03/12 MI_SetWRAMBank() → MI_SetWramBank() へ修正
2003/12/24 初版