# SCFG_SetPsramBoundary

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline void SCFG_SetPsramBoundary( SCFGPsramBoundary boundary );

## 引数

sw | PSRAM のアクセスの境界を以下の値に設定します。 SCFG_PSRAM_BOUNDARY_4MB ならば4MB SCFG_PSRAM_BOUNDARY_16MB ならば 16MB SCFG_PSRAM_BOUNDARY_32MB ならば 32MB

## 返り値

なし。

## 説明

PSRAMアクセスの境界の大きさの設定を行います。

TWLモードの場合、初期値は 「32MB」 となります。

この設定はユーザが変更すべきではありません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_GetPsramBoundary()`

## 履歴

2008/04/07 初期値について追加
2008/04/04 SCFG_PSRAM_BOUNDARY_8MB の記述を削除
2007/10/03 初版