# WM_EndScan

## 構文

      #include <nitro/wm.h>

      WMErrCode WM_EndScan( WMCallbackFunc callback );

## 引数

callback | 非同期処理が完了した時に呼び出されるコールバック関数を指定します。 このコールバックは割り込みハンドラ内から呼び出されます。

## 返り値

WMErrCode列挙型の処理結果を返します。

## 説明

親機の探索を終了します。WMがSCANステートのときにのみ実行可能であり、IDLEステートに移行します。 APIの戻り値がWM_ERRCODE_OPERATINGであった場合、探索終了処理が完了した後にコールバックが発生します。

## 参照

`WM_StartScan, WM_StartConnect, WM_Disconnect`

## 履歴

2005/06/08 コールバックが割り込みハンドラから呼び出される旨を補足
2004/10/22 返り値の型を変更
2004/07/29 説明の追加等
2004/07/23 初版