# DC_InvalidateAll

## 構文

      #include <nitro/os.h>

      void DC_InvalidateAll( void );

## 引数

なし。

## 返り値

なし。

## 説明

全てのデータキャッシュ領域のデータを無効にします。

注意

ARM プロセッサのオフィシャルドキュメントでは、データキャッシュを無効化する動作を "Flush"、データキャッシュをライトバックしてクリーン状態にする動作を "Clean"、ライトバックして無効化する動作を "Clean and Flush" と記述してる場合がありますが、本 SDK の API では GAMECUBE や Nintendo64 などの API との統一性を重視するため、無効化を "Invalidate"、ライトバックを "Store"、ライトバックして無効化する動作を "Flush" で統一しています。ご注意ください。

## 内部動作

システム制御コプロセッサのレジスタ7を操作しています。

## 参照

`IC_InvalidateAll IC_InvalidateRange
DC_InvalidateRange
DC_StoreAll DC_StoreRange
DC_FlushAll DC_FlushRange`

## 履歴

2003/12/22 初版