G3_Direct0

# G3*_Direct0

## 構文

      #include <nitro/gx/g3imm.h>
      #include <nitro/gx/g3b.h>
      #include <nitro/gx/g3c.h>

      void G3_Direct0(int op);

      // 以下ディスプレイリスト（コマンド列）作成用API
      void G3B_Direct0(GXDLInfo* info, int op);
      void G3C_Direct0(GXDLInfo* info, int op);
      void G3BS_Direct0(GXDLInfo* info, int op);
      void G3CS_Direct0(GXDLInfo* info, int op);

## 引数

info | コマンドリスト情報
op | ジオメトリコマンド(g3.hに定義されているマクロG3OP_****)

## 返り値

なし。

## 説明

ジオメトリコマンドを直接指定します。opには引数の数が0個のコマンドを指定する必要があります。

## 参照

G3_Direct1, G3_Direct2, G3_Direct3

## 履歴

Ver. 2004/01/19