# RTC_GetDate

## 構文

  `#include <nitro/rtc.h>`

      RTCResult RTC_GetDate( RTCDate* date );

## 引数

date | 日付データを取得するバッファへのポインタ

## 返り値

要求が成功した場合に 0 を返します。
要求が失敗した場合には 0 以外を返します。

## 説明

リアルタイムクロックから日付データを読み出します。
この関数はARM7に日付データ読み出し要求を発行し、ARM7からの応答を待って処理結果を返します。
`RTC_GetDateAsync()` の同期版です。

## 注意

この関数は同期を取る為にPXI割り込みを待ちますので、PXI割り込みを禁止した状態で呼び出さないようにして下さい。

## 参照

`RTC_GetDateAsync, RTC_SetDate, RTC_SetDateAsync, RTCResult, RTCDate`

## 履歴

2005/03/08 用語統一 [割込み] → [割り込み]
2004/05/18 初版