# G2S_GetBG2ScrPtr

## 構文

      #include <nitro/gx/g2.h>

      void *G2S_GetBG2ScrPtr();

## 引数

なし

## 返り値

BG2のスクリーンの格納領域へのポインタ

## 説明

サブ2DエンジンのBG2スクリーンデータのベースへのポインタを返します。つまり返り値は、

キャラクタＢＧの場合：

> `HW_DB_BG_VRAM` + （`G2S_SetBG2ControlText()` 等で指定した`GXBGScrBase`列挙型の値名の末尾の値）

ビットマップBGの場合：

> `HW_DB_BG_VRAM` + （`G2S_SetBG2Control256Bmp()` 等で指定した`GXBGBmpScrBase`列挙型の値名の末尾の値）

になります。

## 参照

G2S_SetBG2ControlText, ... , G2S_SetBG2Priority, G2S_BG2Mosaic, G2S_GetBG2CharPtr, G2S_SetBG2Offset

## 履歴

Ver. 2004/02/09