# G2_GetBG1ScrPtr

## 構文

      #include <nitro/gx/g2.h>

      void *G2_GetBG1ScrPtr();

## 引数

なし

## 返り値

BG1のスクリーンデータの格納領域へのポインタ

## 説明

メイン2DエンジンのBG1スクリーンデータの格納領域へのポインタを返します。つまり返り値は、

> `HW_BG_VRAM`
> + （`GX_SetBGScrOffset()` `で指定したGXBGScrOffset`列挙型の値名の末尾の値）
> + （`G2_SetBG1Control()` で指定した`GXBGScrBase`列挙型の値名の末尾の値）

になります。

## 参照

G2_SetBG1Control, G2_SetBG1Priority, G2_BG1Mosaic, G2_GetBG1CharPtr, G2_SetBG1Offset

## 履歴

Ver. 2004/02/09

- 説明の追加。

Ver. 2004/01/19