# GX_IsVCountEq

## 構文

      #include <nitro/gx/gx.h>

      int GX_IsVCountEq(void);

## 引数

なし

## 返り値

Vカウンター一致期間中である(0以外)か、Vカウンター一致期間中でない(0)

## 説明

`GX_SetVCountEqVal()` で設定されるVカウンター一致設定値とVカウンターが一致していれば0以外、一致していなければ0を返します。

GX_IsVCounterEq から GX_IsVCountEq に名称が変更されています。GX_IsVCounterEq は互換性のため、GX_IsVCountEq の別名として定義されています。

## 参照

GX_VCountEqIntr, GX_SetVCountEqVal

## 履歴

2004/01/19 新規作成
2004/10/19 GX_IsVCounterEq から GX_IsVCountEq に名称が変更