# G3_FrustumW

## 構文

      #include <nitro/gx/g3_util.h>

      void G3_FrustumW(
          fx32 t,
          fx32 b,
          fx32 l,
          fx32 r,
          fx32 n,
          fx32 f,
          fx32 scaleW,
          MtxFx44* mtx
      );

## 引数

t | nearクリップ面上辺のy座標
b | nearクリップ面下辺のy座標
l | nearクリップ面左辺のx座標
r | nearクリップ面右辺のx座標
n | 視点からnearクリップ面までの距離
f | 視点からfarクリップ面までの距離
scaleW | ビューボリュームの精度調整パラメータ
mtx | 4x4行列へのポインタ

## 返り値

なし。

## 説明

行列モードをProjectionモードに設定し、カレント行列に透視射影行列をセットします。mtxがNULLでなければ*mtxにも透視射影行列をセットします。
セットされる行列は以下の通りです。

× scaleW

内部で除算器を使用します。割り込み内で使用される場合には除算器の注意事項をご確認ください。

## 参照

G3_Frustum, G3_PerspectiveW, G3_OrthoW

## 履歴

Ver. 2004/04/27 初版