# CTRDG_Read*

## 構文

      #include <nitro/ctrdg.h>

      BOOL CTRDG_Read8( const u8* address, u8* rdata );
      BOOL CTRDG_Read16( const u16* address, u16* rdata );
      BOOL CTRDG_Read32( const u32* address, u32* rdata );

## 引数

address | 読みこみアドレス
rdata | 読み込んだデータを格納するポインタ

## 返り値

読み込みに成功すればTRUEを返します。カートリッジが存在せず読めなかった場合は FALSE を返します。

## 説明

カートリッジからデータを読み込みます。

`CTRDG_Read8()` は 8 ビットデータを読み込みます。
`CTRDG_Read16()` は 16 ビットデータを読み込みます。
`CTRDG_Read32()` は 32 ビットデータを読み込みます。

アクセスサイクルの設定は行いません。事前に行っておいてください。

## 参照

`CTRDG_Init, CTRDG_DmaCopy*, CTRDG_CpuCopy*, CTRDG_Write*
`

## 履歴

2004/09/17 初版