# G2_SetOBJMode

## 構文

      #include <nitro/gx/g2_oam.h>

      void G2_SetOBJMode(GXOamAttr * oam, GXOamMode mode, int cParam);

## 引数

oam | OAMデータの格納場所へのポインタ
mode | OBJモード
cParam | カラーパラメータ

## 返り値

なし。

## 説明

*oamに格納されているOAMデータのOBJモードとカラーパラメータを変更します。cParamはOBJモードがビットマップOBJ以外の場合のとき、16パレット中1パレットを指定します。このとき、OBJ拡張パレットがロードされておらず、カラーモードが256色モードのときは設定は無視されます。OBJモードがビットマップOBJの場合は、OBJのα値になります。`GXOamMode`型についてはG2_SetOBJAttrを参照してください。

## 参照

G2_SetOBJAttr

## 履歴

Ver. 2004/01/19