# 振動カートリッジ(VIB) API 機能一覧

### 関数

VIB_Init |  | 振動カートリッジライブラリの初期化を行います。
VIB_End |  | 振動カートリッジライブラリの使用を終了します。
VIB_SetCartridgePulloutCallback |  | 振動カートリッジの抜けコールバックを登録します。
VIB_StartPulse |  | パルス振動を開始します。
VIB_StopPulse |  | パルス振動を停止します。
VIB_IsCartridgeEnabled |  | 振動カートリッジの存在を調べます。
VIB_IsExecuting |  | パルス振動を実行中かどうかを返します。

### 構造体

VIBPulseState |  | パルス振動のステータス

### 定数

VIB_PULSE_NUM_MAX |  | パルスセット内のパルスの最大数を得ます。
VIB_ON_TIME_MAX |  | 一回のON時間の最大値を得ます。
VIB_REST_TIME_MIN |  | 休止時間の最小値を得ます。