# SCFG_IsLCDCExpanded

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline BOOL SCFG_IsLCDCExpanded( void );

## 引数

なし。

## 返り値

LCDC回路を NITRO-CPU から拡張する設定となっているかどうか。
TRUE ならば拡張します。
FALSE ならば 以前の NITRO用 LCDC回路と同じになります。

## 説明

LCDC回路をNITRO-CPUから拡張する設定になっているかどうかを取得します。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_SetLCDCExpanded()`

## 履歴

2007/10/03 初版