# CTRDG_IsPulledOut

## 構文

      #include <nitro/ctrdg.h>

      BOOL CTRDG_IsPulledOut( void );

## 引数

なし。

## 返り値

カートリッジ抜けを検出した場合 TRUE を、そうでない場合は FALSE を返します。一度でもカートリッジ抜けを検出した後は常に TRUE を返します。

## 説明

カートリッジ抜けを検出します。
この関数は、OS_LockCartridge( )でカートリッジバスをロックした状態でも呼び出すことができます。
ただしバスがロックされている間は ARM7 による自動抜け検出処理が行われなくなりますので、
ゲームフレーム毎などのプレイヤーが再挿入できない間隔でCTRDG_IsExisting( )を定期的に呼び出して下さい。
(なお、この関数の内部でもCTRDG_IsExisting( )が呼び出されています)

## 参照

`CTRDG_Init, CTRDG_IsExisting
`

## 履歴

2005/04/12 カートリッジバスのロックに関する記述を追加
2004/09/15 初版