# GX_SetMasterBrightness

## 構文

      #include <nitro/gx/gx.h>

      void GX_SetMasterBrightness(int brightness);

## 引数

brightness | 輝度を調整するための値(-16以上16以下)

## 返り値

なし

## 説明

画像出力において、輝度の調整を行います。-16から16までの整数を指定でき、値が正であれば輝度は上がり、値が負であれば輝度は下がります。

## 注意

LCD OFF の状態ではGX の一部の回路のクロックが停止しますので、この関数の設定は無視されます。

## 参照

G2_SetBlendBrightness, GX_GetMasterBrightness

## 履歴

2009/02/25 LCD OFF時に設定が無視される旨を追記
2004/01/19 初版