# WXC_End

## 構文

  `#include <nitro/wxc.h>`
  `void WXC_End(void);`

## 引数

なし

## 返り値

なし

## 説明

WXCライブラリ内部のワイヤレス駆動を終了します。
２回以上呼び出された場合は何も行いません。
この関数の呼び出しの中で、ライブラリの内部状態はWXC_STATE_READYまたはWXC_STATE_ACTIVEから WXC_STATE_ENDINGに遷移します。
実際にWXCライブラリの終了処理が完了するとWXC_STATE_ENDに遷移し、 WXC_Init関数で指定したコールバックに通知が発生します。
割り当てられていた内部ワークメモリは、この時点でユーザへ解放されます。

## 参照

`WXCStateCode
WXC_Init WXC_Start WXC_Stop
`

## 履歴

2005/10/11 呼び出し元の状態にWXC_STATE_READYを追加
2005/08/04 初版