# GX_BeginLoadTex

## 構文

      #include <nitro/gx/gx_load.h>

      void GX_BeginLoadTex(void);

## 引数

なし。

## 返り値

なし。

## 説明

テクスチャイメージをテクスチャイメージスロットに転送する前に呼び出します。内部では、テクスチャイメージスロットに割り当てられているバンクをLCDCに割り当てて、`GX_LoadTex()` によってテクスチャイメージをDMA転送するための準備をします。

(注意) 予め`GX_SetBankForTex()` でVRAMバンクをテクスチャイメージスロットに割り当てておく必要があります。

## 参照

GX_LoadTex, GX_EndLoadTex

## 履歴

Ver. 2004/02/09

- 説明の修正と追加

Ver. 2004/01/19