SSP Demos

# SSPライブラリ(SSP)サンプルデモ

## 場所

`$TwlSDK/build/demos/ssp`

## コンパイル方法

`$TwlSDK/build/demos/ssp` ディレクトリに移り、

> `% make`

と入力します。コンパイルが始まり、実行ファイルである `.srl` ファイルやバイナリ情報を記述した `.nef` または `.tef` ファイルが、

> `$TwlSDK/build/demos/ssp/(サンプル名)/bin/(プラットフォーム)/(ターゲット)/`

の下に生成されます。例えば、

> `$TwlSDK/build/demos/jpegDecoder/bin/ARM9-TS/Release/main.srl`

が `jpegDecoder` デモの実行ファイルとなります。

## 実行方法

### NITRO ROM の場合

Ensata エミュレータを用いる場合

- ensata で `*.nef`, `*.srl` を実行する。

IS-NITRO-DEBUGGER を用いる場合

- IS-NITRO-DEBUGGER で `*.nlf` ファイルを読みこんで実行する。
- IS-NITRO-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。
- コマンドラインから `loadrun.exe` で IS-NITRO-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。

IS-TWL-DEBUGGER を用いる場合

- IS-TWL-DEBUGGER で `*.nlf` ファイルを読みこんで実行する。
- IS-TWL-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。
- コマンドラインから `loadrun.TWL.exe` で IS-TWL-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。

### TWL/NITRO HYBRID ROM の場合

IS-NITRO-DEBUGGER を用いる場合

- IS-NITRO-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。
- コマンドラインから `loadrun.exe` で IS-NITRO-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。

IS-TWL-DEBUGGER を用いる場合

- IS-TWL-DEBUGGER で `*.tlf` ファイルを読みこんで実行する。
- IS-TWL-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。
- コマンドラインから `loadrun.TWL.exe` で IS-TWL-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。

### TWL LIMITED ROM の場合

IS-TWL-DEBUGGER を用いる場合

- IS-TWL-DEBUGGER で `*.tlf` ファイルを読みこんで実行する。
- IS-TWL-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。
- コマンドラインから `loadrun.TWL.exe` で IS-TWL-DEBUGGER で `*.srl` を実行する。

## 説明

デモ名 | ディレクトリ | 動作
--- | --- | ---
`jpegDecoder` | `demos` | JPEGデコードを行うデモです。
`jpegEncoder` | `demos` | JPEGエンコードを行うデモです。

## 動作

`すべての動作環境で正常に動作します。`

## 参照

`SSP関数一覧`

## 履歴

2008/12/16 デモの統合による修正を反映
2008/12/12 デモの修正内容を反映
2008/10/09 初版