# NNS_G3dGlbGetInvWV

## 構文

      #include <nnsys/g3d/glbstate.h>

      const MtxFx43* NNS_G3dGlbGetInvSrtCameraMtx( void );
      const MtxFx43* NNS_G3dGlbGetInvWV(void);

## 引数

なし。

## 返り値

カメラ行列にBaseSRT行列をかけた行列の逆行列へのポインタを返します。

## 説明

G3Dライブラリ内部で保持しているグローバル状態に設定されているカメラ行列に BaseSRT行列をかけた行列の逆行列へのポインタを返します。 BaseSRT行列をかけた行列が計算されていなかった場合には、 その行列と逆行列を求めてから逆行列へのポインタを返します。

## 参照

`NNS_G3dGlbGetWV`

## 履歴

2004/10/13 NNS_G3dGlbGetInvSrtCameraMtxは構文の欄にのみ残す
2004/08/02 初版