# GX_SetDefaultDMA

## 構文

      #include <nitro/gx/gx.h>

      u32 GX_SetDefaultDMA(u32 dma_no);

## 引数

dma_no | GXで使用するDMA番号を指定

## 返り値

この関数を呼ぶ前の設定を返します。
DMA でなく、NDMA を使用する設定となっていた場合は、GX_DMA_NOT_USE が返ります。

## 説明

GX関数が使用するDMA番号を変更します。
引数にGX_DMA_NOT_USEを指定することで、DMA及びNDMAを使用しないように設定します。
本関数は `GX_SetDefaultNDMA()` が設定した NDMA を使わず DMA を使うように変更する関数であるため、`GX_SetDefaultNDMA()` が 設定した値が消去されてしまう点に注意してください。

## 参照

GX_GetDefaultDMA, GX_SetDefaultNDMA, GX_InitEx, GX_InitNDMAEx

## 履歴

2008/06/05 NDMA の設定について説明追加
2004/07/28 初版