# SCFG_SetVramExpanded

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline void SCFG_SetVramExpanded( BOOL sw );

## 引数

sw | VRAM アクセスを NITRO-CPU から拡張するかどうかです。 TRUE ならば拡張します。 FALSE ならば以前の NITROのときの VRAM アクセスと同じになります。

## 返り値

なし。

## 説明

VRAMアクセスをを拡張するかどうかを設定します。

TWLモードでは、初期値は 「拡張する」 となります。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_IsVramExpanded()`

## 履歴

2008/04/07 初期値について追加
2007/09/04 初版