# SCFG_IsConfigBlockAccessible

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline BOOL SCFG_IsConfigBlockAccessible( void );

## 引数

なし。

## 返り値

TRUE ならば アクセス可能。
FALSE ならば アクセス不可能。

## 説明

ARM9 のコンフィグブロックへのアクセスが可能かどうかを取得します。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_SetConfigBlockInaccessible()`

## 履歴

2007/10/03 初版