# NNSG2d_SetOamManExDrawOrderType

## 構文

      #include <nnsys/g2d/g2d_OAMEｘ.h>

      void NNSG2d_SetOamManExDrawOrderType(
                                      NNSG2dOamManagerInstanceEx*    pOam,
                                      NNSG2dOamExDrawOrder           drawOrderType );

## 引数

pOam | [OUT] 拡張OAMマネージャ 実体
drawOrderType | [IN] 描画順の種類

## 返り値

なし

## 説明

拡張OAMマネージャのOAM描画順の種類を設定します。
OAM描画順の規定値は NNSG2D_OAMEX_DRAWORDER_BACKWARD になっている点にご注意ください。
これは以前のバージョンとの互換性を維持するための対策です。
以下に、描画登録順の種類 NNSG2dOamExDrawOrder の定義を示します。

    typedef enum NNSG2dOamExDrawOrder
    {
        NNSG2D_OAMEX_DRAWORDER_BACKWARD = 0x0, // 登録した順番と逆の順番に外部モジュールへの登録がおこなわれる
        NNSG2D_OAMEX_DRAWORDER_FORWARD  = 0x1  // 登録した順番と同じの順番に外部モジュールへの登録がおこなわれる

    }NNSG2dOamExDrawOrder;

## 参照

`NNS_G2dInitAffineManagerEx
`

## 履歴

2005/03/28 初版