# NNS_G2dLoadPalette

## 構文

      #include <nnsys/g2d/g2d_Image.h>

      void NNS_G2dLoadPalette(
                                  const NNSG2dPaletteData*    pSrcData,
                                  u32                         addr,
                                  NNS_G2D_VRAM_TYPE           type,
                                  NNSG2dImagePaletteProxy*    pPltProxy );

## 引数

pSrcData | [IN] 入力画像データソース
addr | [IN] 読み込み先アドレス
type | [IN] VRAM利用の種類(3D 2D-Main 2D-Sub )
pPltProxy | [OUT] 読み込み結果を格納する画像パレットプロクシ

## 返り値

なし

## 説明

画像パレットデータをハードウエアにロードし、画像パレットプロクシにロード結果、画像フォーマットを設定します。

## 参照

なし

## 履歴

2004/05/28 初版