# SSP_SetJpegEncoderMakerNote

## 構文

    static inline void SSP_SetJpegEncoderMakerNote(u8 *buffer, u16 size);

## 引数

buffer | エンコード時に画像に埋め込む、DSiカメラ用のデータです。
size | エンコード時に画像に埋め込む、DSiカメラ用のデータサイズです。

## 返り値

なし。

## 説明

JPEGのメーカーノート部分に埋め込むDSiカメラ用のデータを登録します。
本関数は `SSP_SetJpegEncoderMakerNoteEx()`を SSP_MAKERNOTE_PHOTO タグで 呼び出した場合と同じ動作になります。
ユーザー独自のデータを埋め込みたい場合には、`SSP_SetJpegEncoderMakerNoteEx()` を SSP_MAKERNOTE_USER で使用するようにして下さい。
注意：
`SSP_StartJpegEncoder()` の完了後に、エンコードの成功、失敗問わず本関数で設定されたデータはクリアされます。
複数の画像をエンコードする場合は、それぞれのエンコードの前にデータを登録する必要があることに注意してください。

## 参照

`SSP_StartJpegEncoder, SSP_SetJpegEncoderMakerNoteEx`

## 履歴

2008/11/04 設定した値がクリアされる条件について説明追加
2008/09/15 初版