# OSBootInfo

## 定義

      #include <nitro/os.h>

      typedef struct OSBootInfo
      {
          OSBootType   boot_type;
          u16          length;
          u16          rssi;
          u16          bssid[3];
          u16          ssidLength;
          u16          ssid[32];
          u16          capaInfo;
          struct
          {
              u16      basic;
              u16      support;
          }
          rateSet;
          u16          beaconPeriod;
          u16          dtimPeriod;
          u16          channel;
          u16          cfpPeriod;
          u16          cfpMaxDuration;
          u16          rsv1;
      }
      OSBootInfo;

## 要素

boot_type | ブート種別を指す OSBootType 列挙体です。
length | ライブラリ内部で使用されます。 内容は、マルチブート子機にとっての親機情報を表す MBParentBssDesc 構造体と一致します。
rssi
bssid
ssidLength
ssid
capaInfo
rateSet
beaconPeriod
dtimPeriod
channel
cfpPeriod
cfpMaxDuration
rsv1

## 説明

TWL 本体のブート種別に関する情報についての構造体です。

## 履歴

2007/11/07 初版