# NNS_SndCaptureSetReverbVolume

## 構文

      #include <nnsys/snd.h>

      void NNS_SndCaptureSetReverbVolume( int volume, int frames );

## 引数

`volume` | リバーブ成分の目標ボリュームです。値の範囲は、0〜63です。
`frames` | ボリューム変化のフレーム数です。

## 返り値

なし。

## 説明

リバーブ成分のボリュームを変更します。リバーブが動作していない場合は、何もしません。

`frames`で指定したフレーム数で、徐々に現在のボリューム値から、 `volume`で指定したボリューム値へ変化します。 `volume`が最大の63の時、ミキサー出力の約半分の音量がフィードバックされます。

`frames`が0の時、即座に現在のボリューム値が更新されます。 たとえば、現在のボリューム値とは無関係に、ボリュームをある値から、別の値に時間変化させたい場合は、 まず`frames`を0としてこの関数を呼びだして、 現在のボリューム値を更新した後、再び同じ関数で、目標とするボリューム値を指定します。

## 参照

なし。

## 履歴

2004/04/01 初版