# MI_GetMainMemoryPriority

## 構文

  `#include <nitro/mi.h>`
  `MIProcessor MI_GetMainMemoryPriority( void )`

## 引数

なし。

## 返り値

メインメモリへのアクセス優先権設定。

## 説明

メインメモリへのアクセス優先権の設定を取得します。
これはARM7とARM9が同時にアクセスした場合の優先権設定です。
返り値は `MIProcessor` 列挙型で、以下の意味を持ちます。

`MI_PROCESSOR_ARM9` | ARM9を優先する
`MI_PROCESSOR_ARM7` | ARM7を優先する

## 内部動作

IOレジスタの、EXMEMCNT(0x4000204)にアクセスしています。

## 参照

`MI_SetMainMemoryPriority
`

## 履歴

2003/12/25 enum名をMIProcessor に変更
2003/12/18 初版