# NNS_SndWaveOutStop

## 構文

      #include <nnsys/snd.h>

      void NNS_SndWaveOutStop( NNSSndWaveOutHandle handle );

## 引数

`handle` | 波形再生ハンドルです。

## 返り値

なし。

## 説明

波形再生を停止します。 すでに停止中の波形再生ハンドル`handle`に対し、この関数を呼びだしても何もしません。

### 注意

この関数呼び出しから戻っても、波形データの再生が完全に完了しているわけではありません。 波形データの再生が完全に完了し、波形データバッファの再利用が可能になるまで待つためには、 `NNS_SndWaveOutWaitForChannelStop`関数を呼びだしてください。

## 参照

NNS_SndWaveOutWaitForChannelStop

## 履歴

2004/10/19 誤解を招く記述を削除
2004/07/01 初版