# SND_SetPlayerChannelPriority

## 構文

      #include <nitro/snd.h>

      void SND_SetPlayerChannelPriority( int playerNo, int prio );

## 引数

`playerNo` | プレイヤー番号です。値の範囲は、0〜15です。
`prio` | 発音プライオリティです。値の範囲は、0〜127で、値が大きいほど優先度が高くなります。

## 返り値

なし。

## 説明

プレイヤー番号`playerNo`のプレイヤーで再生中のシーケンスの発音プライオリティを変更します。

発音プライオリティ`prio`のデフォルトは64です。 実際には、シーケンスデータ中で設定されているトラック毎の発音プライオリティ値と足しあわされて、 最終的なプライオリティ値となります。

### 注意

この関数は、ARM7コマンド予約関数です。 この関数を呼びだした後、 `SND_FlushCommand()` で コマンドを発行して始めて、処理が行われます。

また、処理の完了と同期を取る必要がある場合は、 まず、この関数呼び出しの直後に、 `SND_GetCurrentCommandTag()` で、コマンドタグを取得しておきます。 そしてコマンド発行後に、取得したコマンドタグを使って `SND_IsFinishedCommandTag()` または、 `SND_WaitForCommandProc()` を呼びだして、 処理の完了をチェックしたり、待ったりします。

## 参照

SND_FlushCommand, SND_GetCurrentCommandTag, SND_IsFinishedCommandTag, SND_WaitForCommandProc

## 履歴

2005/02/17 ARM7コマンド処理の注意書き追加
2004/07/20 初版