# NNSG3dFuncSbcMatTable

## 構文

      #include <nnsys/g3d/sbc.h>

      typedef void (*NNSG3dFuncSbc_MatInternal)(NNSG3dRS*, u32, const NNSG3dResMatData*, u32);

      NNSG3dFuncSbc_MatInternal NNS_G3dFuncSbcMatTable[NNS_G3D_SIZE_MAT_VTBL_NUM];

## 説明

マテリアルのデータフォーマット毎にSBCのNNS_G3D_SBC_MAT命令の処理を振り分けるための関数テーブルです。現状ではマテリアルのデータフォーマットは１つであるため、将来の拡張に備えた仕様でしかありません。

## 参照

SBCとコールバック

## 履歴

2004/10/19 初版