# SCFG_SetConfigBlockInaccessible

## 構文

      #include <twl/scfg.h>

      static inline void SCFG_SetConfigBlockInaccessible( void );

## 引数

なし。

## 返り値

なし。

## 説明

ARM9 のコンフィグブロックへのアクセスを禁止します。

一度禁止にすると、それ以降ARM9 のコンフィグブロックへのアクセスは出来なくなります。すなわち、このアクセス禁止という設定自体も解除できません。したがって、アクセス禁止にする場合は全ての設定を終えた後にこの関数を呼んで下さい。ただし、通常はアプリケーションから不可能状態にはしないようにしてください。

(注意)
この関数は TWL ハードウェア上で動作しているときに使用してください。

NITRO ハードウェアには SCFG ブロックが存在していませんので、その上で呼び出されることは想定していません。

## 参照

SCFG概要
`SCFG_IsConfigBlockAccessible()`

## 履歴

2008/04/06 アプリケーションからの不可能状態禁止の追加
2007/10/03 初版