# WM_Finish

## 構文

      #include <nitro/wm.h>

      WMErrCode WM_Finish( void );

## 引数

なし。

## 返り値

WMErrCode列挙型の処理結果を返します。

## 説明

WMライブラリを終了します。WM_End( )と異なり、ARM9側の終了処理のみを行う同期関数です。 無線ハードウェアを使用していた状況からWMライブラリを終了する場合は、この前にWM_PowerOff( )、WM_Disable( )を 使用して無線ハードウェアを停止させておく必要があります。
なお、この関数はWM_End( )のコールバックが成功終了した後、自動的に呼び出されます。

## 参照

`WM_Init, WM_Enable, WM_PowerOn, WM_PowerOff, WM_Disable, WM_Initialize, WM_End`

## 履歴

2004/10/22 返り値の型を変更
2004/09/11 初版