# WBTGetBlockCallback

## 定義

  `#include <nitro/wbt.h>`

      typedef	struct
      {
      	u32 block_id;
      	u32 recv_data_size;
      	WBTRecvBufTable recv_buf_table;
      	WBTPacketBitmapTable pkt_bmp_table;
      } WBTGetBlockCallback;

## 説明

WBT_GetBlock( )完了時のコールバックで渡される構造体です。
各メンバの内容は以下の通りです。

block_id | 受信完了したブロックIDです。
recv_data_size | 受信データサイズです。
recv_buf_table | WBT_GetBlock( )で指定した受信バッファテーブルです。
pkt_bmp_table | WBT_GetBlock( )で指定した受信履歴記録用ビットマップバッファテーブルです。

## 参照

``

## 履歴

2005/02/18 packet_bitmapを「受信履歴記録用ビットマップバッファ」という説明に変更
2004/09/21 初版