# NNS_G2dSetImagePaletteLocation

## 構文

      #include <nnsys/g2d/g2d_Image.h>

      void NNS_G2dSetImagePaletteLocation(
                              NNSG2dImagePaletteProxy*   pImg,
                              NNS_G2D_VRAM_TYPE   type,
                              u32                 addr );

## 引数

pImg | [OUT] 画像パレットプロクシ
type | [IN] VRAM利用の種類(3D 2D-Main 2D-Sub )
addr | [IN] VRAMベースアドレス

## 返り値

なし

## 説明

画像パレットプロクシにVRAMアドレスを設定します。

## 参照

なし

## 履歴

2004/10/12 初版