# NNS_GfdSetFrmPlttVramState

## 構文

      #include <nnsys/gfd.h>

      void NNS_GfdSetFrmPlttVramState(const NNSGfdFrmPlttVramState* pState);

## 引数

pState | パレット用メモリ確保状態が保存されている構造体へのポインタ。

## 返り値

なし。

## 説明

フレームパレットVRAMマネージャのパレット用メモリ確保状態を`pState`で指定された構造体の状態に設定します。 この操作は、パレット用メモリ確保状態を保存した時点より後に確保したパレット用メモリを解放する事になります。 ある時点でのパレット用メモリの確保状態は、`NNS_GfdGetFrmPlttVramState`関数により取得します。

## 参照

`NNS_GfdResetFrmPlttVramState NNS_GfdGetFrmPlttVramState`

## 履歴

2004/07/16 初版