# CAMERA_Start

## 構文

  `#include <twl/camera.h>`
  `CAMERAResult CAMERA_Start(CAMERASelect camera);`

## 引数

camera | 動作させるカメラを指定します。(CAMERA_SELECT_IN/CAMERA_SELECT_OUT)

## 返り値

成功すれば CAMERA_RESULT_SUCCESS が返ってきます。失敗した場合は各エラーが返ってきます。

## 説明

指定したカメラを起動して、キャプチャを開始します。
本関数の内部では、`CAMERA_I2CActivate(),CAMERA_ClearBuffer(),CAMERA_StartCapture()` が呼び出されています。

## 参照

`CAMERA_I2CActivate`、`CAMERA_ClearBuffer`、`CAMERA_StartCapture`、`CAMERASelect`

## 履歴

2007/10/02 初版