# NNS_G2dGetImageLocation

## 構文

      #include <nnsys/g2d/g2d_Image.h>

      u32  NNS_G2dGetImageLocation(
                              const NNSG2dImageProxy*     pImg,
                              NNS_G2D_VRAM_TYPE           type );

## 引数

pImg | [IN] 画像プロクシ
type | [IN] VRAM利用の種類(3D 2D-Main 2D-Sub )

## 返り値

指定されたVRAM利用の種類におけるアドレス

## 説明

画像プロクシからVRAMアドレスを取得します。 どのグラフィックスエンジン用の画像データVRAMアドレスを取得したいのかを、`type`（VRAM利用の種類）に指定します。 VRAM利用の種類には、下記の３種類を指定する事ができます。

        NNS_G2D_VRAM_TYPE_3DMAIN    ３Ｄグラフィックスエンジン用
        NNS_G2D_VRAM_TYPE_2DMAIN    ２ＤグラフィックスエンジンＡ用
        NNS_G2D_VRAM_TYPE_2DSUB     ２ＤグラフィックスエンジンＢ用

## 参照

なし

## 履歴

2004/06/10 VRAM利用の種類に関する説明を追加。
2004/05/28 初版