# NNS_G2dEntryNewOamEx

## 構文

      #include <nnsys/g2d/g2d_OAMEｘ.h>

      BOOL NNS_G2dEntryNewOamEx(
                                  NNSG2dOamManagerInstanceEx*     pMan,
                                  const GXOamAttr*                pOam,
                                  u8                              priority );

## 引数

pMan | [OUT] 拡張OAMマネージャ実体
pOam | [IN] OAM アトリビュート
priority | [IN] 表示優先度（描画時の登録順）

## 返り値

登録の成否

## 説明

拡張OAMマネージャにOBJを、描画時の登録順を指定して登録します。
実際にハードウエアに適用されるときに、指定した表示優先度順でOAMへの登録を行います。
本関数はNNS_G2dEntryOamManExOamへ改名されました。本関数は互換性維持のために別名として残されます。

## 参照

`NNS_G2dEntryOamManExOam
` `NNS_G2dEntryOamManExOamWithAffineIdx
`

## 履歴

2004/08/02 関数改名の実施

2004/06/22 初版